**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Wymaganie minimalne Zamawiającego** |
| 1. | Rok produkcji | 2025 (fabrycznie nowy) |
| 2. | Rodzaj silnika | Silnik benzynowy, spełniający normę emisji spalin EURO 6 |
| 3. | Pojemność skokowa silnika | min. 1400 cm3 |
| 4 | Kolor pojazdu | Lakier szary metaliczny lub inny w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 4. | Moc silnika | min. 110 KM |
| 5. | Skrzynia biegów | Automatyczna 7 biegowa |
| 6. | Liczba miejsc | Samochód 5 osobowy |
| 7. | Wysokość pojazdu | max. 2050 mm |
| 8. | Długość pojazdu | min 4400 mm max. 4550 mm (rozstaw osi min 2700 mm) |
| 9. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | Nieprzekraczająca 3.5 tony |
| 10. | Układ hamulcowy | Układ hamulcowy tarczowy - przód/tył |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |
| 11. | Układ kierowniczy | Wspomaganie układu kierowniczego |
| Wspomaganie ruszania pod górę |
| Kierownica multifunkcyjna |
| 12. | Ogumienie | Założone letnie opony na felgach aluminiowych |
| Komplet opon zimowych na felgach aluminiowych |
| Koło zapasowe – pełnowymiarowe z felgą aluminiową |
| 13. | Charakterystyka zabudowy pojazdu | W kabinie kierowcy trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |
| Fotel kierowcy z regulacją przesuwu oraz oparciem i podłokietnikiem |
| Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera +kurtyna dla tylnych miejsc pasażerskich |
| Fotele w II rzędzie ze składanym oparciem, dzielone, demontowalne |
| Podłoga w kabinie kierowcy oraz pasażerskiej wyłożona wykładziną gumową |
| Drzwi boczne po lewej stronie w przestrzeni pasażerskiej przeszklone z oknem uchylnym oraz elektrycznym wspomaganiem domykania |
| Drzwi boczne po prawej stronie w przestrzeni pasażerskiej przeszklone z oknem uchylnym oraz elektrycznym wspomaganiem domykania |
| Drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe, szyby ogrzewane elektrycznie |
| Pełne przeszklenie pojazdu |
| Szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione |
| Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej Led |
| 14. | Wyposażenie dodatkowe pojazdu | Pakiet systemów asystujących |
| Aktywny tempomat |
| Asystent zmiany pasa ruchu, monitorowanie martwego pola |
| Asystent unikania kolizji |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane i ogrzewane |
| Asystent hamowania podczas skręcania |
| Czujniki parkowania przód i tył |
| Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego |
| Pakiet Led  Reflektory led, światła przeciwmgielne led, automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, światła przeciwmgielne z funkcja doświetlania zakrętów, światła tylne led |
| Pakiet zimowy  Ogrzewana szyba przednia termoizolacyjna, ogrzewane dysze spryskiwacza szyby przedniej, ogrzewane fotele w kabinie kierowcy |
| Hak holowniczy z możliwością demontażu ze stabilizacją przyczepy |
| Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem i zabezpieczeniem przed odholowaniem |
| Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą |
| Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowe  Gniazdo usb w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |
| Centralny zamek |
| Siatka bagażowa oddzielająca przedział pasażerski od przedziału ładunkowego |
| Osłona dolna silnika i skrzyni biegów |
| Osłona krawędzi ładunkowej na zderzaku |
| |  | | --- | | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | | Kamera cofania, kamera multifunkcyjna do systemów  asystujących | | System pochłaniania oparów paliwa ze zbiornika | | Dynamiczne odczytywanie znaków drogowych | | Czujnik uwagi i senności kierowcy | | Radio z dedykowanym wyświetlaczem min 8” oraz  6 głośnikami | | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy | |
| Instalacja telefoniczna Blouoth |
| 15. | Gwarancje | |  | | --- | | Gwarancja mechaniczna (na zespoły  i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne)  ( z limitem km do 150000 ) minimum 24 miesiące | | Gwarancja na powlokę lakierniczą minimum 24 miesięcy | | Gwarancja na perforację nadwozia - minimum 10 lat | |